實驗七八九說明

實驗七至實驗九的進行為基本實驗在加上延伸實驗，每個實驗進行兩周。實驗的進行與延伸實驗的內容如下:

**\*\*\*繳交作業注意事項**:完成實驗後的下周繳交報告(實驗七及實驗九只需繳交論文報告，實驗八繳交數據報告及影片報告)

例如:做實驗八的當天要繳交實驗七的報告

**實驗七、干涉與繞射延伸實驗**

***美國物理學家理察‧費曼說:「沒有人能夠令人滿意地定義***[***干涉***](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B2%E6%B6%89_(%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6))***和繞射的區別。這只是術語用途的問題，其實二者在物理上並沒有什麼特別的、重要的區別****」*

***了解干涉與繞射之間的關係***

**第一周 完成講義進度**

**第二周**

1. 利用雙狹縫片在白紙的成像圖形，繪出繞射明暗條紋的位置。
2. *一共做三組雙狹縫，其狹縫間距相同但狹縫框度不同。*

*狹縫編號:1000596*

*狹縫規格:狹縫間距:0.3 mm，狹縫寬度: 0.1 mm、0.15 mm、0.2 mm*

1. *請依三張雙狹縫的成像圖來分析干涉和繞射之間的關係。*
2. 觀察圓孔與方孔狹縫的成像圖。
3. 將本週實驗結果分析並將結論寫成報告，並在下周繳交實驗論文報告。*\*\*\*\*數據報告(講義後面所附之表格)不需繳交，可將記錄的結果放入論文報告中作為討論之依據。*

**實驗八、太陽能電磁特性曲線**

***藉由此實驗了解光伏元件的發電原理，藉由此實驗可以了解太陽能發電的過程與各種環境因素影響(照光角度，溫度等)，並學習周遭的分析量測儀器之操作。***

**第一週:了解實驗儀器的運作原理**

第二週:做太陽能實驗，並且**一定要記錄實驗數據**，拍影片，並在下周

繳交

**實驗九、折射率、色散、分光計**

***了解汞燈的發光譜線，並利用菱鏡的色散現象來觀察發光光譜。為了進步了解光譜的位置與強度，延伸實驗改進只用眼睛直接觀察的定性分析，加上光敏電阻來進行強度分析。可將結果直接比對汞燈發光譜線之強度，可以進一步的了解原子光譜之原理。***

**第一周 完成講義進度**

**第二周**

1. 利用光敏電阻量測電阻值，從紅光開始量測，每轉一度紀錄一個電阻值。
2. 記錄各個譜線所在的角度，並與所量測到的電阻質做比較，驗證實驗課本第86頁圖10的結果。
3. 將本週實驗結果分析並將結論寫成報告，並在下周繳交實驗論文報告。

*\*\*\*\*數據報告(講義後面所附之表格)不需繳交，可將記錄的結果放入論文報告中作為討論之依據。*

光敏電阻相關資料:

1. **當光強度越強**，光敏電阻內部的電子會被激發產生更多的自由電子，導致電流變大，**電阻變小**；反之，**當光強度越弱**，能夠產生的自由電子比較少，電流小，**電阻大**。
2. 汞燈的波長所對應到的光強度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 波長(Å) | 光強度 | 組態 | Terms |
| 1849.449 | 1000 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*2 | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | 1S | | 1P° | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2536.517 | 1000 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*2 | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | |  | | --- | | 1S | | 3P° | |
| 2967.280 | 250 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*6*d* | | |  | | --- | | 3P° | | (1/2,3/2) | |
| 3650.153 | 600 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*6*d* | | |  | | --- | | 3P° | | (1/2,5/2) | |
| 4046.563(深紫光) | 400 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*7*s* | | |  | | --- | | 3P° | | 3S | |
| 4358.328(紫光) | 1000 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*7*s* | | |  | | --- | | 3P° | | 3S | |
| 5460.735(綠光) | 500 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*7*s* | | |  | | --- | | 3P° | | 3S | |
| 10139.76 | 200 | |  | | --- | | 5*d*10(1S)6*s*6*p* | | 5*d*10(1S)6*s*7*s* | | |  | | --- | | 1P° | | 1S | |

附錄:光敏電阻器(photoresistor or light-dependent resistor)




1. 組成成分:利用半導體的光電效應原理製作而成，他的電阻值會隨著入射光的強度而改變的電阻器

照光

光電導體

當光入射光電導體後，因為光的粒子性，所以帶有能量的光子會激發金屬表面的束縛電子，使之脫離金屬表面變成自由電子，自由電子再經過電線，變成電流，當自由粒子越多，代表光強度越強，在固定電壓下，所量到的電流越大，相對的光電導體的電阻就比較小；反之，當自由粒子較少，代表光強度較弱，在固定電壓下所量測到的電流比較小，相對的電阻值會比較大。

一般的光敏電阻，電阻值變化的範圍大概是10 MΩ~1 kΩ，他的基本架構如下圖

[](https://tw.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A3eg9cHSwltTg3sA3Qtt1gt.;_ylu=X3oDMTIyMWxiMWIxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2YmU2MTk4MmJlZDE4ZDIwNjBhZmY4MmMxMWRjM2UyMgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?back=https://tw.images.search.yahoo.com/search/images?p=%E5%85%89%E6%95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB&fr=yfp&fr2=piv-web&tab=organic&ri=1&w=1523&h=1095&imgurl=web.icasic.com:8000/DAOHANG/FANGDAOBAOJIN/2010010614551353713921.jpg&rurl=http://web.icasic.com:8000/DAOHANG/FANGDAOBAOJIN/FANGDAOBAOJIN12.htm&size=206.3KB&name=%E5%85%89%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB3MM&p=%E5%85%89%E6%95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB&oid=6be61982bed18d2060aff82c11dc3e22&fr2=piv-web&fr=yfp&tt=%E5%85%89%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB3MM&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=124g5vl7o&sigb=13rg5c6b0&sigi=124uhapu9&sigt=10fj61q8b&sign=10fj61q8b&.crumb=E37ppE0oQzL&fr=yfp)[](https://tw.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A3eg9cHSwltTg3sADgxt1gt.;_ylu=X3oDMTIzcWhza3QyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxMGJmN2Q4YTRkMzRmZTE3Mzk4NTZlNDg4ZDA4YmE5ZARncG9zAzUwBGl0A2Jpbmc-?back=https://tw.images.search.yahoo.com/search/images?p=%E5%85%89%E6%95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB&fr=yfp&fr2=piv-web&tab=organic&ri=50&w=392&h=215&imgurl=www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200903/13/7E15512545.jpg&rurl=http://www.dianziaihaozhe.com/jichuyujingyan/931/&size=11.8KB&name=%E5%85%89%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BB%8B%E7%BB%8D&p=%E5%85%89%E6%95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB&oid=10bf7d8a4d34fe1739856e488d08ba9d&fr2=piv-web&fr=yfp&tt=%E5%85%89%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BB%8B%E7%BB%8D&b=0&ni=21&no=50&ts=&tab=organic&sigr=11h1dknsr&sigb=13sp1deh0&sigi=11qm9rsg2&sigt=10ocv51gu&sign=10ocv51gu&.crumb=E37ppE0oQzL&fr=yfp)

1. 通常使用的半導體材料為硫化鎘，他對可見光波段比較敏感，不過對光變化的反應比較慢，比較適合用在靜態照光的狀態下
2. 光敏電阻器對光的敏感度與人眼感受入射光的敏感度類似，只要是人眼可感受的光，都可使光敏電阻器發生電阻值得改變